<안심 집수리 보조사업 공사 견적서 작성방법 >

기본정보 입력

		견적서 작성일, 소유자 이름, 현장 주소를 기재합니다.
		시공업체 정보를 기재합니다.
		공사내용을 선택합니다. (목록에서 선택만 가능)

※ 공사내용     (잘못 입력 시 지원신청 가능금액이 잘못 계산될 수 있으므로, 해당하는 내용 선택 필요)

지원자격	① 주거 취약가구 ② 반지하 주택 ③ 옥탑방 ④ 주택성능개선지원구역 내 저층주택	중 택 1		에너지효율개선 추가 지원금 공사	① 포함 ② 미포함	중 택 1

요율 및 기타사항 입력

□ 회색 부분은 입력 불가하며, 세부내역 입력 시 자동계산 됩니다.

		간접 공사비와 기업이윤의 항목과 수량(비율)을 입력합니다.
		지원신청 가능 금액은 세부 내역을 입력할 경우 자동으로 계산됩니다. (직접입력 불가)
		견적서와 관련하여 기재가 필요한 사항이 있을 경우 입력합니다. 예) 이 견적서의 공사금액은 작성일로부터 3개월까지 유효합니다.

3. 성능개선 공사비 세부내역 입력

자세한 사항은 예시 참조 / 회색 부분은 자동 계산됩니다.		집수리 공사의 공종을 구분하여 작성합니다.
		해당 공종에 필요한 재료와 노무비 항목을 기재합니다.
		재료에 대한 세부 규격을 기재합니다.
		재료의 단위를 기재합니다.
		재료의 수량을 기재합니다.
		재료의 단가를 기재합니다.
		노무비 단가를 기재합니다.
		공사내용 중 지원대상에 해당하는 공사금액을 기재합니다.
		에너지효율개선 공사 중 권장 사용기준 이상의 자재를 사용하는 공사가 포함되어 있는 경우, 해당하는 공사금액을 기재합니다.

4. 공사비 세부내역 입력 시 주의사항

집수리 공사의 공종을 구분하여 작성하여야 함

○ 공종(예시) : 지붕 단열공사, 지붕 방수공사, 외단열 공사, 내단열 공사, 화장실 방수 공사, 화장실 배관 교체공사, 바닥 난방공사, 외벽 발수제 도포 공사, 외벽 페인트 칠, 창호 공사, 1층 방수공사, 보일러 교체 공사 등

○ 해당 공종의 공사면적과 공사일수를 규격에 작성

- 면적은 계산가능한 공종만 기재 (예 : 지붕 방수공사, 내단열 공사 등 / 창호공사 등 면적 산정이 어려운 공사는 제외)

해당 공종에 필요한 재료비 및 노무비 내역은 자세히 기재하여야 함

○ 재료비 및 노무비 내역 예시

	※ 상세 견적 미제출 시 견적서 보완 필요

규격에는 공사에 사용되는 재료의 상세 정보를 기재합니다.

○ 창호는 유리두께와 에너지효율등급을, 단열재는 두께와 등급 또는 열관류율을 꼭 기재하여야 합니다.

내단열 공사의 단열재 두께 및 등급 기재	창호 공사의 유리두께 및 에너지효율등급 기재

성능개선 공사비에는 지원대상 공사의 공사금액을 입력합니다.

※ 성능개선 공사비를 입력하지 않을 경우, ‘전체공사비’와, ‘지원신청 가능 금액’항목이 제대로 계산되지 않습니다.

	성능개선 공사에 해당하는 공사비만 기재 노란색 부분의 소계는 자동계산됨 ※ 지원 제외 공사항목은 사업 공고문 참조

성능개선 공사 중 에너지효율개선 권장 자재 사용 공사가 포함되어 있는 경우 공사비를 입력합니다.

	권장 자재 사용 공사와 해당된 공종의 공사비만 입력 노란색 부분의 소계는 자동계산됨

※ 에너지효율개선 공사 자재사용 기준

구분	최소 사용기준	권장 사용기준
창호	에너지효율소비등급 3등급	에너지효율소비등급 2등급
외단열	열관류율 0.56W/㎡ㆍK 이하 (가등급 단열재 60mm 이상)	열관류율 0.37W/㎡ㆍK 이하 (가등급 단열재 90mm 이상)
내단열	열관류율 1.13W/㎡ㆍK 이하 (가등급 단열재 30mm 이상)	열관류율 0.68W/㎡ㆍK 이하 (가등급 단열재 50mm 이상)
지붕 단열	열관류율 0.309W/㎡ㆍK 이하 (가등급 단열재 110mm 이상)	열관류율 0.2W/㎡ㆍK 이하 (가등급 단열재 170mm 이상)
바닥단열 (바닥 난방 공사 시 적용)	열관류율 0.68W/㎡ㆍK 이하 (가등급 단열재 50mm 이상)	-
등기구	고효율에너지 기자재 인증 LED 조명	-